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[bookmark: _Toc17989][bookmark: _Toc69454971][bookmark: _Toc1212715372][bookmark: _Toc1284030568]1、工程概况
本项目位于广州市花都区秀全街道岭西路以东、车城大道以北；现状为丘陵地貌，地形起伏较大，植被发育；本项目总用地面积为153348m2，划分南北两个地块，北侧地块规划设计开挖标高为+12.00m；南侧地块规划呈阶梯型布置，设计开挖标高为15.60～28.80m。由于本项目场地平整需要确定挖土（石）方量，因此，需要对场地进行水土流失分析，为场地平整施工提供水土保持数据。本次水土保持任务主要是对场地进行调查分析和水保监测，针对有水土流失问题的范围提出建议及整改措施。
[bookmark: _Toc2097536921][bookmark: _Toc11425][bookmark: _Toc332979033][bookmark: _Toc878543962]2、水土保持目的和任务
[bookmark: _Toc27157][bookmark: _Toc348441809][bookmark: _Toc371366578][bookmark: _Toc1021583484]2.1 水土保持目的
根据现场情况和现行有关规范规定，本次水土保持的主要目的是初步查明挖方范围（含边坡）内工程的水土保持，并对挖方范围内土体进行岩土分类和土石比初步估算，为拟建工程的场地平整以及初步设计提供所需的工程地质依据。
[bookmark: _Toc3405][bookmark: _Toc467781672][bookmark: _Toc625799215][bookmark: _Toc355555370]2.2 水土保持任务
1、在项目设计过程中，向建设单位提供项目建设水土保持工作提供技术咨询服务，出具水土流失分析报告及水土保持方案，并配合完成水土保持方案审批工作。
2、开展建设过程现场检查、监测，按季度向建设单位提交检查总结，针对发现问题提出建议整改措施。
[bookmark: _Toc1121795282][bookmark: _Toc1656768212][bookmark: _Toc18778][bookmark: _Toc1927194818]3、水土保持工作主要依据
（1）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；
（2）《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）；
（3）《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）；
（4）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；
（5）《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T32864-2016）；
（6）《工程测量标准》（GB50026-2020）；
（7）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；
（8）《工程岩体分级标准》（GB/50218-2014）；
（9）《土的工程分类标准》（GB/T50145-2007）；
（10）《土工试验方法标准》（GBT50123-1999）；
（11）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；
（12）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；
（13）《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）；
（14）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；
（15）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；
（16）《岩溶地区建筑地基基础技术规范》（DBJ/T15-136-2018）；
（17）《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS 99：98）。
[bookmark: _Toc15041][bookmark: _Toc2047251467][bookmark: _Toc778489310][bookmark: _Toc1967075561]4、提交成果
[bookmark: _Toc4636][bookmark: _Toc1527417900][bookmark: _Toc236708839][bookmark: _Toc1831558491]4.1 水土流失分析报告
报告应由文字报告和图表资料组成。
4.1.1文字报告（应包括但不限于）：
（1）通过调查项目区地形地貌、土壤、植被、地面组成物质等，确定水土流失现状，结合工程计划实施方案，分析水土流失影响因素及具体情况。
（2）控制测量、地形测量等工作的具体内容及要求。
4.1.2图表资料包括（应包括但不限于）：
（1）控制点成果表。
（2）1∶500地形图。
[bookmark: _Toc25550][bookmark: _Toc1606880230][bookmark: _Toc646661821][bookmark: _Toc734906270]4.2 水土保持方案报告
报告应由文字说明和图表资料组成。
4.2.1文字说明（应包括但不限于）：
（1） 工程概况与勘察工作概述；
（2） 场地环境与工程地质条件；
（3） 岩土指标统计；
（4） 岩土工程评价；
（5） 挖方区岩土分类及土石比估算；
（6） 结论与建议；
4.2.2图表资料包括（包括但不限于）：
（1）钻孔平面布置图；
（2）剖面图；
（3）钻孔地质柱状图；
（4）室内试验成果表；
（5）其他资料和图片。
[bookmark: _Toc221969162][bookmark: _Toc1358158575][bookmark: _Toc22840][bookmark: _Toc665615199]4.3 电子文件
以上成果资料，应按基础资料的要求，分类整理，正式出版；以上内容均应同时附相应的电子文件。
[bookmark: _Toc491545726][bookmark: _Toc590518566][bookmark: _Toc21415][bookmark: _Toc551493818]5、其它
（1）勘察工作进度应满足工程设计进度及业主要求。
（2）勘察过程中可根据现场实际情况对孔位进行适当调整，并将相关情况反馈给设计单位。
    （3）测量、勘察过程中应避免损伤现状管线，进行地质钻探前应对钻孔周围进行管线探测并人工开挖地表以下1.50m，确定不会损伤现状管线后方可开机钻探。
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