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烟花爆竹零售店（点）现场安全条件审核表
	零售店（点）名称
	

	   经营地址
	

	审 核 内 容
	符合与否

	一、面积

	1
	零售场所的使用面积不小于20平方米，且不应大于200㎡。周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点。
	

	二、选址

	2
	设置在消防车辆可以顺畅到达的区域。
	

	3
	设置在人员可以安全快捷逃生的区域。
	

	4
	不应设置在军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。
	

	5
	不应设置在居民集中居住小区内，以及桥下、桥上与涵洞内。
	

	6
	不应与居住场所设置在同一建筑物内，不应设置在楼上、地下室及半地下室内。
	

	7
	不应设置在其地下、室内外或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的区域或建筑物内。
	

	8
	不应设置在电压高于1kV的电力线路下方或屋顶设有光伏发电设施的房屋内。
	

	9
	不应设置在商场、超市等场所内。
	

	10
	不应设置在国家机关办公场所。
	

	11
	不应设置在饮用水水源一级保护区。
	

	12
	不应设置在车站、码头、机场等交通枢纽，轨道交通以及铁路线路安全保护区，以及过街天桥、立交桥、隧道、机动车停车场等场所。
	

	13
	不应设置在其他具有火灾、爆炸危险的场所和消防安全重点单位
	

	三、外部距离

	14
	距离学校、医院、幼儿园、养老院、集贸市场、文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆、图书馆，危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所边缘100米以上。
	

	15
	距离220KV及以上的区域变电站围墙、220KV以上的架空输电线路70米以上。
	

	16
	距离林地边缘30米以上。
	

	17
	距离明火或散发火花地点周边25米以上。
	

	四、平面布置

	18
	鼓励烟花爆竹零售场所使用单层独栋建筑，若使用多层建筑，场所内不应有通道与上方建筑相连；其正上方的房间不应作为营业场所，不应作为培训教室、会议室，不应有人员留宿。
	

	19
	烟花爆竹零售店（点）与其他场所联建时，零售场所与其他场所之间应设置不少于18 cm的密实砖墙或耐火极限不低于3.00h的其他密实墙体；零售场所与其他房间之间不应有楼梯、洞口或窗户相通，且应采用砖墙密封。
	

	20
	烟花爆竹零售场所不应作为其他生产、经营和生活等场所的进出通道。
	

	21
	烟花爆竹零售场所不应设置生产、生活设施。
	

	22
	使用烟花爆竹防爆仓时，应放置在远离居民区的空旷区域，周围12m范围内不应存放可燃物并确保消防救援通道畅通。
	

	五、建筑结构

	23
	烟花爆竹零售店建筑物可采用现浇钢筋混凝土框架结构， 也可采用钢筋混凝土柱、 梁承重结构、 砌体承重结构、 钢架结构等。
	

	24
	建筑物的耐火等级应符合GB50016的规定，且不应低于三级。当建筑物独立设置且与其他建筑物相距超过12m时，其耐火等级可为四级。
	

	25
	烟花爆竹零售店外墙门窗等洞口与其正上方房间对应开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙， 或挑出宽度不小于1m、长度不小于开口宽度的防火挑檐，或安装挑出宽度不小于1m、长度不小于开口宽度的不燃材料制作的雨搭。
	

	26
	烟花爆竹零售店安全出口应通畅，安全出入门（含安全疏散门）均不应少于2个。出入门的门宽不应小于1.5 m，出入门对侧或邻侧位置至少应设置1个安全疏散门，安全疏散门的门宽不应小于1.2 m，安全通道宽度不小于1.2 m并画线标识，经营场所内任意一点到出入门或安全疏散门的距离不超过15m。
	

	27
	烟花爆竹零售店安全出入门和安全疏散门宜采用向外开启，不应使用断电后自动闭合的电动门。采用其他形式的门时，应符合安全疏散要求。
	

	28
	烟花爆竹零售店出入门和安全疏散门门口不应有明沟。
	

	29
	烟花爆竹零售点应能承受当地的风载荷，有可靠的防止雨水浸入的措施.
	

	六、消防和电气

	30
	烟花爆竹零售店（点）内严禁有明火。
	

	31
	烟花爆竹零售店（点）不应采用产生明火和有强热辐射的采暖设备，且烟花爆竹与采暖设备的距离不应小于300mm。
	

	32
	烟花爆竹零售店应配备2具5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，宜配备不小于50L的消防水桶。
	

	33
	零售场所不应有裸露的电气线路和明接头
	

	34
	室内电气线路可采用普通导线穿钢管敷设，也可采用带有阻燃护套电缆或阻燃型绝缘导线。线路接头处可采用防护等级不低于IP54的接线盒
	

	35
	用电设备、 照明灯具、 开关及插座宜采用可燃性粉尘环境用电气设备22区 DIP22、 IP54（防水、防粉尘）
	

	36
	烟花爆竹零售店应设置防爆摄像头、慧眼视频以及宣传小喇叭。
	

	七、其他

	37
	烟花爆竹零售店应张贴警示标志和相关的安全管理制度。
	

	38
	所在镇辖区判定不适宜作为烟花爆竹零售经营场所的其他情况
	

	□镇应急办预审结论： 
□区复审小组审查结论： 
该零售店应限期整改的安全隐患：




	参加现场安全条件核查人员签名表

	姓名
	工作单位
	职务或职称

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	






